Bandraster-Metalldeckensysteme						          Seite: 05-13

Das Parallel-Auflagebandrastersystem: MELEI-BA320

Ausschreibungstextvorschlag:

Pos: 1		Metall-Auflagebandrastersystem, MELEI-BA320
		Format: 	......... x ......... mm
		Lochbild:	Rg2,5-5,5 = 2,5mm Lochdurchmesser und 16% freien Querschnitt
Unterkonstruktion wird in separater Position ausgeschrieben
	
Bezugsquelle: MELEI-Metalldecken
				Vertriebsbüro Henning Leiser
				Welckerstr. 6, D-35305 Grünberg
				Tel: 06401-22388-0 / Fax: -22388-20

		Material:
		Die Metall-Langfeldplatten bestehen aus 0,6mm verzinkten Stahlblech. 
Die Elemente werden in RAL 9010 pulverbeschichtet.  

Menge: ________  m²			Einh.-Preis: € ______ / m²

Pos: 2		Zulage für Vlieseinlage
Zulage für werkseitig eingeklebtes schwarzes Akustik-Vlies

Menge: ________  m²			Einh.-Preis: € ______ / m²

Pos: 3		Längen- und Breitenänderungen der Deckenelemente
		Abweichend zum Standardmaß der Pos: 1
		sind die Metall-Langfeldplatten in verschiedenen
		Bereichen in Sonderbreiten und Sonderlängen  zu liefern.

Menge: ________  Stück		Einh.-Preis: € ______ / Stück

Pos: 4		Parallel-Bandrastersystem
Im Achsmass von ______ mm werden die Auflagebandraster in einer 
Bandraster-Breite von  ______ mm (50/75/100/125/150) einschließlich der notwendigen Unterkonstruktion und Queraussteifung verlegt.

Menge: ________  m²			Einh.-Preis: € ______ / m²

Pos: 5		Ausschnitte in Deckenelemente
		In den Deckenelemente aus Pos: ........ werden
		Ausschnitte rund / rechteckig in einer 
		Abmessung: .................... 	eingebracht.
		Abgerechnet wird pro Stück Ausschnitt.

 Vertriebsbüro nach §84HGB  Henning Leiser  Postfach 11 03  D - 35301 Grünberg Tel.: 06401-22388-0  Fax 06401-22388-20 
                Mobil : 0170-4108018      Email :  Henning.Leiser@metallkassette.de    Internet: http://www.metallkassette.de

Menge: ________  Stück		Einh.-Preis: € ______ / Stück