Raum-Einhängesystem aus Metall					          		Seite: 03-05

Raum-Einhängesystem ME-ER110 und ME-ER111

Ausschreibungstextvorschlag:

Pos: 1		Untergehängte Deckenverkleidung bestehend aus:

		Langfeldplatten, System ME-ER110
		Format: ......... x ......... mm
	
		Bezugsquelle: MELEI-Metalldecken
				Vertriebsbüro Henning Leiser
				Welckerstr. 6, D-35305 Grünberg
				Tel: 06401-22388-0 / Fax: -22388-20

		in ungelochter Ausführung einschließlich einer
		Unterkonstruktion bestehend aus Auflageprofile,
		Wandanker für Auflageprofile und bauaufsichtlich 
		zugelassene Abhängung. Die Auflagewinkel werden
		mit einem CD-Trageprofil 62/27mm abgehängt.

		Abhängehöhe: ............ mm

		Menge: ................ qm.

		Gesamtkonstruktion nach DIN 4102 nicht brennbar.
		Aufbauhöhe: Deckenelement zzgl. Auflageprofil max. 75mm

		Material:
		Die Langfeldplatten aus 0,6mm elektrolytisch verzinkten
		Stahlblech. Die Sichtseite mit einer Pulverlackierung im
		Farbton: RAL 9010

		Material:	€ ..............	qm.
		Lohn:		€ ..............	qm.
		Einh.-Preis:	€ ..............	qm.

Pos: 2		Deckenelemente wie unter Pos: 1 beschrieben,
		jedoch als Akustikdecke mit Langfeldplatten in
		gelochter Ausführung.
		Lochbild 2516 = 2,5mm/16% lochfreier Querschnitt, allseitig
		umlaufend lochfreier Rand von 10mm, einschließlich
		werkseitig eingeklebtes schwarzes Akustik-Vlies.

		Menge: ................... qm.

		Material:	€ ..............	qm.
		Lohn:		€ ..............	qm.
		Einh.-Preis:	€ ..............	qm.

Pos: 3		GK-Fries zwischen Metalldecke und Trockenbauwand nach 
		System ME-ER111 mit offener Schattenfuge

		Menge: ................... qm.

		Material:	€ ..............	qm.
		Lohn:		€ ..............	qm.
		Einh.-Preis:	€ ..............	qm.

 Vertriebsbüro nach §84HGB  Henning Leiser  Postfach 11 03  D - 35301 Grünberg Tel.: 06401-22388-0  Fax 06401-22388-20 
                Mobil : 0170-4108018      Email :  Henning.Leiser@metallkassette.de    Internet: http://www.metallkassette.de

Raum-Einhängesystem aus Metall					          		Seite: 03-06

Raum-Einhängesystem ME-ER110 und ME-ER111

Ausschreibungstextvorschlag:

Pos: 4		Formatänderung der Deckenelemente
		Abweichend zum Standardmaß der Pos: 1
		sind die Metall-Deckenelemente in verschiedenen
		Bereichen in Sonderformaten (länger/breiter/schmaler/
kürzer als Standardplatten) zu liefern.
	
		Abgerechnet wird pro Stück Formatänderung:

		Pauschal je Formatänderung: € .................

Pos: 5 a	Wandanschluss ohne Schattenfuge
		Als Wandanschluss wird ein L-Winkel, Abm: 40/20x3000
		nach System WA-C02 befestigt. Die Langfeldplatten werden 
mittels Profilfedern in der Langfeldplatte eingeklemmt.

		Der Wandanschluss ist mineralwollfrei und nicht brennbar 
		nach DIN 4102 auszuführen.

		Menge: ................... m.

		Material:	€ ..............	m.
		Lohn:		€ ..............	m.
		Einh.-Preis:	€ ..............	m.

Pos: 5 b	Wandanschluss mit Schattenfuge
		Als Wandanschluss wird ein Stufen-Winkel in einer Abmessung
WA-C04 in F- oder L-Form angebracht
Angeschnittene Deckenelement können im F-Stufenwinkel im
Format 25/25/25/25/1,5 aus Aluminium bündig befestigt werden.

		Der Wandanschluss ist mineralwollfrei und nicht brennbar 
		nach DIN 4102 auszuführen.

		Menge: ................... m.

		Material:	€ ..............	m.
		Lohn:		€ ..............	m.
		Einh.-Preis:	€ ..............	m.

Pos: 6		Ausschnitte in Deckenelemente
		In den Deckenelemente aus Pos: ........ werden
		Ausschnitte Rund / Rechteckig in einer 
		
Abmessung: ....................
		
		eingebracht.

		Abgerechnet wird pro Stück Ausschnitt.

		Menge: ................ Stück

 Vertriebsbüro nach §84HGB  Henning Leiser  Postfach 11 03  D - 35301 Grünberg Tel.: 06401-22388-0  Fax 06401-22388-20 
                Mobil : 0170-4108018      Email :  Henning.Leiser@metallkassette.de    Internet: http://www.metallkassette.de

		Pauschal je Ausschnitt: € ............. Stück