Metall-Baffeldecke	 (Kreuzbaffelsystem)					          Seite: 08-08

Ausschreibungstextvorschlag:

Pos: 1		Kreuz-Baffeldecke, System ME-BGM-B02 
		als schallabsorbierendes Raster Element

		Fabrikat:	MELEI-Metalldeckensysteme
				Vertriebsbüro Henning Leiser
				Welckerstr. 6, D-35305 Grünberg
				Tel: 06401-22388-0 / Fax: - 22388-20

		Die einzelnen Baffelelemente werden Im Achsmass: ________ mm
		und Noniusabhängung nach DIN 18168 gemäß Hersteller-
angaben einzeln abgehängt.

		Baffellänge:	.......................... mm (bis 2.850mm)
		Zellenmass:	.......................... mm (300-1500mm)
		Baffelbreite:  	.......................... mm (32 oder 50mm empfohlen)
		Baffelhöhe:	.......................... mm (100-250mm möglich)
				
		Die Baffeln sind im Farbton RAL 9010 bandbeschichtet. 

		Die Baffeln sind aus akustischen Gründen mit dem MELEI-
		Lochbild Rd2,5-7,5 perforiert und in der Innenseite wird
		eine Mineralwolle mit einem Raumgewicht von mind. 30 kg./m³
		mit schwarzem Akustik-Vlies versehen eingelegt.

Menge: ................... qm.

		Material:	€  ..............	qm.
		Lohn:		€  ..............	qm.
		Einh.-Preis:	€  ..............	qm.

Pos: 2		Zulage für Endstücke bei den Baffeln, zum verschließen
		Der Baffelstirnseiten

		Menge: ............. Stück Endstücke

		Material:	€  ..............	qm.
		Lohn:		€  ..............	qm.
		Einh.-Preis:	€  ..............	qm.

 Vertriebsbüro nach §84HGB  Henning Leiser  Postfach 11 03  D - 35301 Grünberg Tel.: 06401-22388-0  Fax 06401-22388-20 
                Mobil : 0170-4108018      Email :  Henning.Leiser@metallkassette.de    Internet: http://www.metallkassette.de