Quadrat-Standardkassetten aus Metall					          Seite: 01-13

Einlege-Flach / Typ: Leiser-Gema: Q-L104

Pos: 1		Gema-Metallkassettendecke, flach in T-Schiene eingelegt, 
Fabrikat: Q-L104, Modul: 625x625mm

Bezugsquelle:		Gema-Vertriebsbüro Henning Leiser
	Welckerstrasse 6
	D-35305 Grünberg
	Tel.: 0 64 01/ 22 3 88 - 0
	Fax.: 0 64 01/ 22 3 88 - 20

	in ungelochter Ausführung; jede einzelne 
	Deckenplatte ist einzeln aus der T24-Schienenkonstruktion
herausnehmbar um einen Zugang zu Deckenholraum zu 
ermöglichen. Die Kassetten liegen flach in der T-Konstruktion.
Die Kassetten sind allseitig gleichmäßig aufgekantet.

		Die Unterkonstruktion in verzinkter 
		Ausführung nach Gema-T24-Konstruktion für 
		ein 24mm breites sichtbares Schienensystem, bestehend
		aus T24-Schienen, Noniushängern und bauaufsichtlich 
		zugelassener Spreizdübel.
	
		Abhängehöhe: ca. ......................... cm.		
		Menge:	          ........................ qm.	

Vertriebsbüro Henning Leiser  Postfach 11 03  D - 35301 Grünberg Tel.: 06401-22388-0  Fax 06401-22388-20
Email :  Henning.Leiser@Leiser-Systeme.de    Internet: http://www.Leiser-Systeme.de

	Material:
Die Kassette aus verzinkten Stahlblech
im Farbton: ähnlich RAL 9010 pulverbeschichtet.

Angebotenes Fabrikat: ......................................

	Liefern und montieren:

	Material:	€ ................. qm.
	Lohn:		€ ................. qm.
Einh.-Preis:	€ ................. qm.				

Pos: 2		Zulage zu Pos: 1

		wie vor jedoch als Akustikdecke mit Kassetten
		in gelochter Ausführung Typ: Rg2516,  Loch-
		durchmesser: 2,5 mm, lochfreier Querschnitt
		ca. 16%, einschließlich innenseitig eingeklebtem
		schwarzen Akustikvlies.

		Menge: 	......................... qm.

		Liefern und montieren:

	Material:	€ ................. qm.
	Lohn:		€ ................. qm.
Einh.-Preis:	€ ................. qm.