Quadrat-Standardkassetten aus Metall					          Seite: 01-43

Einlegekassetten tieferliegend / Typ: QE225

Pos: 1		MELEI-Metallkassettendecke, tieferliegend in T15-Schiene eingelegt, 
Fabrikat: MELEI-QE225, Modul: 600x600mm

Bezugsquelle:		Vertriebsbüro Henning Leiser
	Welckerstrasse 6
	D-35305 Grünberg
	Tel.: 0 64 01/ 22 3 88 - 0
	Fax.: 0 64 01/ 22 3 88 - 20

	in ungelochter Ausführung; jede einzelne 
	Deckenplatte ist einzeln aus der T15-Schienenkonstruktion
herausnehmbar um einen Zugang zu Deckenholraum zu 
ermöglichen. Die Kassetten sind ungefasst und 8mm 
tieferliegend in der T15-Konstruktion eingelegt.

		Die Unterkonstruktion in verzinkter Ausführung nach der
		MELEI-QE225-T15-Konstruktion. Diese ist bestehend aus 
		einem 15mm breites sichtbares Schienensystem in Kassetten-
		farbe ähnl. RAL 9003 lackiert, Noniushängern und bauaufsichtlich 
		zugelassener Spreizdübel.
	
		Abhängehöhe: ca. ......................... cm.		
		Menge:	          ........................ qm.	

	Material:
Die Kassette aus verzinkten Stahlblech
im Farbton: ähnlich RAL 9003 pulverbeschichtet.

Angebotenes Fabrikat: ......................................

	Liefern und montieren:

	Material:	€ ................. qm.
	Lohn:		€ ................. qm.
Einh.-Preis:	€ ................. qm.				

Pos: 2		Zulage zu Pos: 1

		wie vor jedoch als Akustikdecke mit Kassetten
		in gelochter Ausführung Typ: 2516,  Loch-
		durchmesser: 2,5 mm, lochfreier Querschnitt
		ca. 16%, einschließlich innenseitig eingeklebtem
		schwarzen Akustikvlies.

		Menge: 	......................... qm.

		Liefern und montieren:

	Material:	€ ................. qm.
	Lohn:		€ ................. qm.
Einh.-Preis:	€ ................. qm.				

 Vertriebsbüro nach §84HGB  Henning Leiser  Postfach 11 03  D - 35301 Grünberg Tel.: 06401-22388-0  Fax 06401-22388-20 
                Mobil : 0170-4108018      Email :  Henning.Leiser@metallkassette.de    Internet: http://www.metallkassette.de