Gewölbe-Designdecke aus Metall System: BG107					          04-02.5

Ausschreibungstextvorschlag:

Pos: 01	Gewölbe-Designdecke BG107 als Flurdecke:

		Bezugsquelle:		Vertriebsbüro Henning Leiser
					Leiser-Bach-Vertrieb
					Welckerstrasse 6, D-35305 Grünberg
					Tel: 06401-22388-0 / Fax: -22388-20
					http://www.metallkassette.de

		in ungelochter Ausführung einschließlich einer
		Unterkonstruktion als Wandanschluss, welcher in separater 
Position ausgeschrieben ist.
		
Plattenformat: 	............... x ............... mm
Gewölbebiegeradius:	R = ........................... mm
Gewölbelänge:	.................................. mm

		Gesamtkonstruktion nach DIN 4102 nicht brennbar.

		Material:
		Die Langfeldplatten aus mind. 0,8mm elektrolytisch verzinkten
		Stahlblech. Die Sichtseite mit einer Pulverlackierung im
		Farbton: RAL 9010 versehen.

		Material:	€ ..............	qm.
		Lohn:		€ ..............	qm.
		Einh.-Preis:	€ ..............	qm.

Pos: 2		Deckenelemente wie unter Pos: 1 beschrieben,
		jedoch als Akustikdecke mit Langfeldplatten mit
		Elipselochung 9x4,5mm, 29% freier Querschnitt und mit
		Allseitig umlaufend lochfreier Rand von 10mm, einschließlich
		werkseitig eingeklebtes schwarzes Akustik-Vlies.

		Menge: ................... qm.

		Material:	€ ..............	qm.
		Lohn:		€ ..............	qm.
		Einh.-Preis:	€ ..............	qm.

Pos: 3		Längenänderungen der Deckenelemente
		Abweichend zum Standardmaß der Pos: 1 sind die Metall-
		sDeckenelemente in verschiedenen Bereichen in Sonderlängen
		(Kürzer/länger als Standardplatten) zu liefern.
	
		Abgerechnet wird pro Stück Längenänderung:

		Pauschal je Längenänderung: € .................

Pos: 4		Breitenänderungen der Deckenelemente
		Abweichend zum Standardmaß der Pos: 1 sind die Metall-
Deckenelemente in verschiedenen Bereichen in Sonderbreiten (schmaler/breiter als Standardplatten) zu liefern.
	
		Abgerechnet wird pro Stück Breitenänderung:

 Vertriebsbüro nach §84HGB  Henning Leiser  Postfach 11 03  D - 35301 Grünberg Tel.: 06401-22388-0  Fax 06401-22388-20 
                Mobil : 0170-4108018      Email :  Henning.Leiser@metallkassette.de    Internet: http://www.metallkassette.de

		Pauschal je Breitenänderung: € ................. 

Gewölbe-Designdecke aus Metall System: BG107					          04-02.6

Ausschreibungstextvorschlag:

Pos: 5 	Wandanschluß mit geschlossener Schattenfuge / System: BG107
		Unterkonstruktion bestehend aus Einhängeprofil Nr. 58,
		Randwinkel für Auflageprofile 37L und bauaufsichtlich 
		zugelassene Dübel und Wandverschraubung. 

Die Wandwinkel werden mittels bauaufsichtliche Wandanker 
An der Trockenbauwand oder Massivwand befestigt. Das Einhängeprofil
wird auf den Wandwinkel aufgeschoben, so dass hier entsprechende 
Bautoleranzen aufgenommen werden können

Die geschlossene Schattenfuge hat eine Schattenfuge von _____ mm 
(mind. 17mm – max. 30mm), Abhängehöhe: ............ mm

		Gesamtkonstruktion nach DIN 4102 nicht brennbar.

		Menge: ................... m.

		Material:	€ ..............	m.
		Lohn:		€ ..............	m.
		Einh.-Preis:	€ ..............	m.

Pos: 6 	Wandanschluß mit beiseitigen ............. mm breiten GK-Fries 
Das GK-Fries wird an der Massiv- / Trockenbauwand mittels 
Bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln montiert. Ein 
Wandwinkel ist von der Unteransicht nicht zu sehen. Beim Übergang
zur Langfeldplatte wird der GK-Fries Richtung Deckenhohlraum
aufgeklappt und mit einem CD-Profil verbunden und abgehängt.

Die Langfeldplatten werden mit einer offenen Schattenfuge von 
______ mm (mind. 17mm) mit einem Einhängeprofil abgehängt. Das
Einhängeprofil wird mittels quer zum Flur verlaufenden Trageprofil
an der Rohdecke nach Herstellerangaben abgehängt. Das Trageprofil
wird am GK-Fries mittels Wandverbinder im Abstand justiert.

		Abhängehöhe: ............ mm

		Gesamtkonstruktion nach DIN 4102 nicht brennbar.

		Menge: ................... m.

		Material:	€ ..............	m.
		Lohn:		€ ..............	m.
		Einh.-Preis:	€ ..............	m.

Pos: 7		Ausschnitte in Deckenelemente
		In den Deckenelemente aus Pos: ........ werden
		Ausschnitte rund / rechteckig in einer 
		
Abmessung: .................... eingebracht.

		Abgerechnet wird pro Stück Ausschnitt.

		Menge: ................ Stück

		Pauschal je Ausschnitt: € ............. Stück

 Vertriebsbüro nach §84HGB  Henning Leiser  Postfach 11 03  D - 35301 Grünberg Tel.: 06401-22388-0  Fax 06401-22388-20 
                Mobil : 0170-4108018      Email :  Henning.Leiser@metallkassette.de    Internet: http://www.metallkassette.de