Bandraster-Metalldeckensysteme						          Seite: 05-23

MELEI-BC160 = C-Parallelbandrastersystem

Ausschreibungstextvorschlag:

Pos: 1		MELEI-BC160 – Parallelbandrastersystem 

		Liefern und montieren einer Metall-Achsbandrasterdecke		
System MELEI-BC160, Achsmaß: ............... 
von Bandrastermitte zu Bandrastermitte
	
Bezugsquelle: MELEI-Metalldecken
				Vertriebsbüro Henning Leiser
				Welckerstr. 6, D-35305 Grünberg
				Tel: 06401-22388-0 / Fax: -22388-20

		Metall-Deckenplatten:	Breite: ............... mm (Regelbreite: 600mm)
						Länge auf das Achsmaß abgestimmt
Material: 0,6mm aus verzinkten Stahlblech (bei Kühldecke 0,7mm)
Oberfläche: RAL 9010 – pulverlackiert 
Längsseite: C-Kantung nach statischer Erfordernis
Stirnseite: Z-Kantung, abgestimmt auf die C-Bandraster
An den Stirn- und Längsseiten werden Abstandsnoppen 3mm, schwarz aus optischen Gründen angebracht.

Metall-C-Bandraster:
Breite: 100mm, Höhe: 30mm, Länge: 3000mm um mit möglichst wenig Verbindungsstößen zu arbeiten.
Material: verz. Stahlblech, Dicke: mind. 1,0mm.
Die Bandraster werden im Achsmaß von ............... mm verlegt und im gleichen Farbton wie die Langfeldplatten lackiert.

Unterkonstruktion:
Abhängung erfolgt mittels Noniusabhänger und einem Rostwinkel.
Abhanghöhe: ............... mm.

		Menge: ................... qm.

		Material:	€ ..............	qm.
		Lohn:		€ ..............	qm.
		Einh.-Preis:	€ ..............	qm.

Pos: 2		Deckenelemente wie unter Pos: 1 beschrieben, jedoch als Akustikdecke 
mit Langfeldplatten in gelochter Ausführung.
		Lochbild Rg2,5-5,5 = 2,5mm/ 16,2% lochfr. Querschnitt, 
allseitig ca. 10mm umlaufend lochfreier Rand, einschließlich
		werkseitig eingeklebtes schwarzes Akustik-Vlies.

		Menge: ................... qm.

		Material:	€ ..............	qm.
		Lohn:		€ ..............	qm.
		Einh.-Preis:	€ ..............	qm.

 Vertriebsbüro nach §84HGB  Henning Leiser  Postfach 11 03  D - 35301 Grünberg Tel.: 06401-22388-0  Fax 06401-22388-20 
                Mobil : 0170-4108018      Email :  Henning.Leiser@metallkassette.de    Internet: http://www.metallkassette.de

Bandraster-Metalldeckensysteme						          Seite: 05-24

MELEI-BC160 = C-Parallelbandrastersystem

Ausschreibungstextvorschlag:

Pos: 3		Längenänderungen der Deckenelemente
		Abweichend zum Standardmaß der Pos: 1
		sind die Metall-Deckenelemente in verschiedenen
		Bereichen in Sonderlängen (Kürzer/länger als 
		Standardplatten) zu liefern. 
Abgerechnet wird pro Stück Längenänderung:

		Pauschal je Längenänderung: € .................

Pos: 4		Breitenänderungen der Deckenelemente
		Abweichend zum Standardmaß der Pos: 1
		sind die Metall-Deckenelemente in verschiedenen
		Bereichen in Sonderbreiten (schmaler/breiter als 
		Standardplatten) zu liefern.
	
		Abgerechnet wird pro Stück Breitenänderung:

		Pauschal je Breitenänderung: € .................

Pos: 5 a	Wandanschluss ohne Schattenfuge
		Als Wandanschluss wird ein L-Winkel, Abm: 40/20x3000
		nach System WA-C02 befestigt. Die Langfeldplatten werden 
mittels Profilfedern in der Langfeldplatte eingeklemmt.

		Menge: ................... m.

		Material:	€ ..............	m.
		Lohn:		€ ..............	m.
		Einh.-Preis:	€ ..............	m.

Pos: 5 b	Wandanschluss mit Schattenfuge
		Als Wandanschluss wird ein Stufen-Winkel in einer Abmessung
WA-C04 in F- oder L-Form angebracht
Angeschnittene Deckenelement können im F-Stufenwinkel im
Format 25/25/25/25/1,5 aus Aluminium bündig befestigt werden.

		Menge: ................... m.

		Material:	€ ..............	m.
		Lohn:		€ ..............	m.
		Einh.-Preis:	€ ..............	m.

Pos: 6		Ausschnitte in Deckenelemente
		In den Deckenelemente aus Pos: ........ werden
		Ausschnitte Rund / Rechteckig in einer 
		
Abmessung: ....................   eingebracht.

		Abgerechnet wird pro Stück Ausschnitt.

		Menge: ................ Stück

		Pauschal je Ausschnitt: € ............. Stück

 Vertriebsbüro nach §84HGB  Henning Leiser  Postfach 11 03  D - 35301 Grünberg Tel.: 06401-22388-0  Fax 06401-22388-20 
                Mobil : 0170-4108018      Email :  Henning.Leiser@metallkassette.de    Internet: http://www.metallkassette.de