Flurdecken aus Metall mit geschlossener Schattenfuge			          Seite: 04-35.02

Einhänge-Flurdecke MELEI-EF107 mit geschlossener Schattenfuge

Ausschreibungstextvorschlag:

Pos: 1		Flurdecke mit geschlossener Schattenfuge bestehend aus:

		Langfeldplatten, System MELEI-EF107
		Format: ......... x ......... mm
	
Bezugsquelle: MELEI-Metalldecken
				Vertriebsbüro Henning Leiser
				Welckerstr. 6, D-35305 Grünberg
				Tel: 06401-22388-0 / Fax: -22388-20

in ungelochter Ausführung einschließlich einer Unterkonstruktion als Wandanschluss, welcher in separater Position ausgeschrieben ist.

		Die Langfeldplatten aus 0,6mm elektrolytisch verzinkten Stahlblech. 
Die Sichtseite mit einer Pulverlackierung im Farbton: RAL 9010 versehen.

Aus akustischen Gründen werden die Deckenplatten in gelochter Ausführung.
Lochbild Rg2,5-5,5 = 2,5mm/16,2% lochfreier Querschnitt, allseitig umlaufend lochfreier Rand von 10mm, einschließlich werkseitig eingeklebtes schwarzes Akustik-Vlies gefertigt, geliefert und eingebaut.
		
		Menge: ................ qm.

		Material:	€ ..............	qm.
		Lohn:		€ ..............	qm.
		Einh.-Preis:	€ ..............	qm.

Pos: 2		Formatänderung der Deckenelemente
		Abweichend zum Standardmaß der Pos: 1 sind die Metall-
Deckenelemente in verschiedenen Bereichen in Sonderlängen 
und/oder Sonderbreiten gegenüber der Pos. 1 zu liefern.
		Abgerechnet wird pro Stück Längenänderung:

		Pauschal je Längenänderung: € .................

Pos: 3 	Wandanschluss mit geschlossener Schattenfuge / System: EF107
		Unterkonstruktion bestehend aus Einhängeprofil Nr. 58,
		Randwinkel für Auflageprofile 37L und bauaufsichtlich 
		zugelassene Dübel und Wandverschraubung. 

Die Wandwinkel werden mittels bauaufsichtliche Wandanker 
an der Trockenbauwand oder Massivwand befestigt. Das Einhängeprofil
wird auf den Wandwinkel aufgeschoben, so dass hier entsprechende 
Bautoleranzen aufgenommen werden können

Die geschlossene Schattenfuge hat eine Schattenfuge von _____ mm 
(mind. 17mm – max. 27mm), Abhanghöhe: ................. mm

		Menge: ................... m.

		Material:	€ ..............	m.
		Lohn:		€ ..............	m.

 Vertriebsbüro nach §84HGB  Henning Leiser  Postfach 11 03  D - 35301 Grünberg Tel.: 06401-22388-0  Fax 06401-22388-20 
                Mobil : 0170-4108018      Email :  Henning.Leiser@metallkassette.de    Internet: http://www.metallkassette.de

		Einh.-Preis:	€ ..............	m.