Celtica – Rasterdecke									          04-05

Ausschreibungstextvorschlag:

Pos: 01	Celtica-Designrasterelemente:

		Bezugsquelle:		Vertriebsbüro Henning Leiser
					Leiser-NP-Vertrieb
					Welckerstrasse 6, D-35305 Grünberg
					Tel: 06401-22388-0 / Fax: -22388-20
					http://www.metallkassette.de

		Liefern und montieren einer Leiser-Celtica-Designrasterdecke 
		Im Rastertyp: Celtica CP ..... (1, 2, 3, 4 oder 5) und sind im 
Farbton 001weiß bandbeschichtet.

		Die Rasterelemente im Modul 600x600mm werden in einer
15mm NP-Trageschiene nach Herstellerangaben eingelegt.
Die NP-Trageschiene wird in separater Position ausgeschrieben.

Die U-förmigen Zellenwände sind im Karomuster 15mm breit
und 37mm hoch.

Menge:	....................... qm.

		Material:	€ .................. / qm.
		Lohn:		€ .................. / qm.
		Einh.-Preis:	€ .................. / qm.

Pos: 02	Unterkonstruktion für Celtica-Designrasterelemente:

Die NP-Trageschienen bestehen aus T15-Haupttrageschienen
3000mm lang, sowie 1200mm und 600mm Querschienen, welche
zu einem Modulraster von 600x600mm nach Herstellerangaben
montiert und verlegt werden. In diese Öffnungen werden die Celtica
Designrasterelemente, wie separat ausgeschrieben eingelegt.
Die Schienenfarbe entspricht den Celtica-Rasterelemente. 

Menge:	....................... qm.

		Material:	€ .................. / qm.
		Lohn:		€ .................. / qm.
		Einh.-Preis:	€ .................. / qm.

Pos: 03	Kassetteneinlage / Rastereinlagen:

Liefern und einlegen von Celtica-Rasterkassetten in ungelochter 
Ausführung. Format 185x185x37mm, welche bündig mit der Raster-
oberfläche abschließt. Die Farbe entspricht den Celtica-Rasterelemente

Menge:	....................... Stück

		Material:	€ .................. / Stück
		Lohn:		€ .................. / Stück

 Vertriebsbüro nach §84HGB  Henning Leiser  Postfach 11 03  D - 35301 Grünberg Tel.: 06401-22388-0  Fax 06401-22388-20 
                Mobil : 0170-4108018      Email :  Henning.Leiser@metallkassette.de    Internet: http://www.metallkassette.de

		Einh.-Preis:	€ .................. / Stück

Celtica – Rasterdecke									          04-06

Ausschreibungstextvorschlag:

Pos: 04	Die unter Position 03 beschriebenen Einlegerastern werden in 
		Perforierter Oberfläche ausgeführt.
		Perforationstyp:	Standardlochung 2,0mm / 15% freier Querschnitt
					Microperforation 1,3mm / 22% freier Querschnitt
					Lautsprecherlochung 8x8mm quadratisch – 44%

Menge:	....................... Stück

		Material:	€ .................. / Stück
		Lohn:		€ .................. / Stück
		Einh.-Preis:	€ .................. / Stück

Pos: 05	Zulage für das werkseitige einkleben von schwarzen Akustik-Vlies in
		die gelochten Celtica Einlegeelemente, wie in Position 04 beschrieben

Menge:	....................... Stück

		Material:	€ .................. / Stück
		Lohn:		€ .................. / Stück
		Einh.-Preis:	€ .................. / Stück

Pos: 06	Wandanschluss bestehend aus einem Randwinkel 40/20/0,7mm.
		Der maximale Befestigungsabstand der Wandwinkel an der Massiv-,
		oder Trockenbauwand ist maximal 600mm. Die Farbe des Wand-
		anschlusses entspricht den Celtica-Rasterelemente.

Menge:	....................... lfdm.

		Material:	€ .................. / lfdm.
		Lohn:		€ .................. / lfdm.
		Einh.-Preis:	€ .................. / lfdm.

 Vertriebsbüro nach §84HGB  Henning Leiser  Postfach 11 03  D - 35301 Grünberg Tel.: 06401-22388-0  Fax 06401-22388-20 
                Mobil : 0170-4108018      Email :  Henning.Leiser@metallkassette.de    Internet: http://www.metallkassette.de